|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **表4 施工单位施工现场考核评价表（通用部分）（100分）** | | | | |
| 项目名称：{PROJECT} 合同段：{SECTION}  施工单位名称：{BUILDER} | | | | |
| **（A）施工现场布设（30分）** | | | | |
| **（A1）施工驻地（6分）**  （1）办公生活区设置在风险区域，扣6分。  （2）生产、生活区设置不合理，未按规定封  闭设置，安排专人值班，扣2分。  （3）生活区内存放易燃易爆危险品，扣4分。  （4）装配式房屋无材料合格证或验收证明，发现一处扣1分。  （5）生产、生活区布置不满足防火防爆要求，扣4分。 | | | | 类别 扣分**（A1）**  （1）{SGXCTY-A-A1-1}  （2）{SGXCTY-A-A1-2}  （3）{SGXCTY-A-A1-3}  （4）{SGXCTY-A-A1-4}  （5）{SGXCTY-A-A1-5}  扣分{SGXCTY-A-A1} |
| **（A2）拌和站、预制场、钢筋加工场、仓库（6分）**  （1）区域划分不合理，标识不明显，扣2-3分。  （2）设置在危险区域，扣3分。  （3）场地硬化、排水系统不符合要求，扣2分。  （4）未封闭管理，未设置警示警告标志标牌，发现一处扣1分。  （5）梁板堆放层数不符合规范要求、无防倾覆措施，扣2分。  （6）立式水泥存储罐基座不牢固、无防倾覆措施，扣1分。  （7）防雨棚不稳固，扣1-2分。  （8）张拉作业没有安全防护措施，扣1-2分。  （9）违章检修搅拌设备，发现一次扣4分。  （10）灭火器、消防锹、消防桶等消防设施配  备不足，发现一处扣1分。 | | | | 类别 扣分**（A2）**  （1）{SGXCTY-A-A2-1}  （2）{SGXCTY-A-A2-2}  （3）{SGXCTY-A-A2-3}  （4）{SGXCTY-A-A2-4}  （5）{SGXCTY-A-A2-5}  （6）{SGXCTY-A-A2-6}  （7）{SGXCTY-A-A2-7}  （8）{SGXCTY-A-A2-8}  （9）{SGXCTY-A-A2-9}  （10）{SGXCTY-A-A2-10}  扣分{SGXCTY-A-A2} |
| **（A3）临时用电（6分）**  （1）现场临时用电未按临时用电方案布设，扣2-4分。  （2）“三级配电、两级保护”，和“一机、一闸、一漏、一箱”，发现一处不规范扣1分。  （3）电线架空和入地埋设不规范，发现一处扣1分。  （4）电箱固定、上锁、防雨等措施不规范，发现一处扣1分。  （5）场内照明及安全电压使用不满足要求，发现一处扣1分。  （6）标识不完善，发现一处扣1分。 | | | | 类别 扣分**（A3）**  （1）{SGXCTY-A-A3-1}  （2）{SGXCTY-A-A3-2}  （3）{SGXCTY-A-A3-3}  （4）{SGXCTY-A-A3-4}  （5）{SGXCTY-A-A3-5}  （6）{SGXCTY-A-A3-6}  扣分{SGXCTY-A-A3} |
| **（A4）消防安全（6分）**  （1）施工现场消防设施配备不足，维护不及  时，扣3-5分。  （2）消防通道不满足要求，扣3分。  （3）未悬挂责任铭牌，扣1分。 | | | | 类别 扣分**（A4）**  （1）{SGXCTY-A-A4-1}  （2）{SGXCTY-A-A4-2}  （3）{SGXCTY-A-A4-3}  扣分{SGXCTY-A-A4} |
| **（A5）施工便道便桥（6分）**  （1）便桥未专项设计或未经验收即投入使用，扣6分。  （2）便道排水设施不到位，通行能力弱，扣1-3分。  （3）便桥未设限速、限载标志，发现一处扣1分。  （4）施工便道的急弯、陡坡及高路堤等危险地段未设置防撞设施，扣1分。  （5）便桥桥面未设置防滑设施，扣1分。  （6）临时码头栈桥临水端未设置靠船的靠帮和系缆设施，扣1分。 | | | | 类别 扣分**（A5）**  （1）{SGXCTY-A-A5-1}  （2）{SGXCTY-A-A5-2}  （3）{SGXCTY-A-A5-3}  （4）{SGXCTY-A-A5-4}  （5）{SGXCTY-A-A5-5}  （6）{SGXCTY-A-A5-6}  扣分{SGXCTY-A-A5} |
| **（B）安全防护（26分）** | | | | |
| **（B1）防护栏杆、安全网及其它防打击、防坠落措施（8分）**  （1）未按要求设置防护栏杆、安全网或其它  安全防护设施的，发现一处扣1分。  （2）防护栏杆不牢固，发现一处扣1分。  （3）安全通道未搭设或搭设不规范，发现一处扣1分。  （4）改扩建工程半幅施工区与行车道之间无  隔离设施，扣1分。 | | | | 类别 扣分**（B1）**  （1）{SGXCTY-B-B1-1}  （2）{SGXCTY-B-B1-2}  （3）{SGXCTY-B-B1-3}  （4）{SGXCTY-B-B1-4}  扣分{SGXCTY-B-B1} |
| **（B2）文明施工、安全警示标志、标牌（8分）**  （1）未按要求设置文明施工、安全警示标志、  标牌及操作规程、设备标识牌的，发现一处扣1分。  （2）跨线施工道路未设置限高、限宽、减速、  防撞、警示标志及反光或警告灯等安全设施，每发现一处扣1分。 | | | | 类别 扣分**（B2）**  （1）{SGXCTY-B-B2-1}  （2）{SGXCTY-B-B2-2}  扣分{SGXCTY-B-B2} |
| **（B3）避雷设备（5分）**  （1）未按要求设置避雷设备的，发现一处扣1分。 | | | | 类别 扣分**（B3）**  （1）{SGXCTY-B-B3-1}  扣分{SGXCTY-B-B3} |
| **（B4）个体防护（5分）**  （1）未按照规定配置和使用个体防护用品，发现一处扣1分。  （2）防护用品无产品合格证，发现一次扣1分。 | | | | 类别 扣分**（B4）**  （1）{SGXCTY-B-B4-1}  （2）{SGXCTY-B-B4-2}  扣分{SGXCTY-B-B4} |
| **（C）施工作业（44分）** | | | | |
| **（C1）高处作业（10分）**  （1）高处作业未按要求设置人员上下通道，发现一处扣2分。  （2）作业平台搭设不牢固，发现一处扣1分。  （3）作业平台有翘头板，发现一处扣1分。  （4）未按要求挂置安全网，发现一处扣1分。 | | | | 类别 扣分**（C1）**  （1）{SGXCTY-C-C1-1}  （2）{SGXCTY-C-C1-2}  （3）{SGXCTY-C-C1-3}  （4）{SGXCTY-C-C1-4}  扣分{SGXCTY-C-C1} |
| **（C2）支架、脚手架（12分）**  （1）未按方案搭设和拆除支架脚手架，扣4-8分。  （2）基础处理不符合方案要求，扣2分。  （3）排水设施不完善，扣2分。  （4）对支架和脚手架的材料抽检数量不足，或材料无出厂合格证明，或抽检质量不合格，每发现一处扣2分。  （5）承重支架搭设未制定专项施工方案，扣4-6分。  （6）对承重支架和脚手架未组织验收，发现一处扣4分。  （7）未挂牌公示和公告，发现一处扣1分。  （8）承重支架使用前未进行预压，或预压不符合要求，发现一处扣2分。  （9）未按要求设置缆风绳或固定措施，每处扣2分。  （10）缆风绳搭设不规范，扣1-2分。 | | | | 类别 扣分**（C2）**  （1）{SGXCTY-C-C2-1}  （2）{SGXCTY-C-C2-2}  （3）{SGXCTY-C-C2-3}  （4）{SGXCTY-C-C2-4}  （5）{SGXCTY-C-C2-5}  （6）{SGXCTY-C-C2-6}  （7）{SGXCTY-C-C2-7}  （8）{SGXCTY-C-C2-8}  （9）{SGXCTY-C-C2-9}  （10）{SGXCTY-C-C2-10}  扣分{SGXCTY-C-C2} |
| **（C3）模板（6分）**  （1）大型模板搭设、拆除未制定专项施工方  案，或方案未经审批，每发现一处扣2分。  （2）模板制作、存放、防倾覆、使用、拆除  不符合方案要求，发现一处扣1分。  （3）大型模板使用前未组织验收，扣6分。  （4）大型模板验收程序不规范，扣3-6分。 | | | | 类别 扣分**（C3）**  （1）{SGXCTY-C-C3-1}  （2）{SGXCTY-C-C3-2}  （3）{SGXCTY-C-C3-3}  （4）{SGXCTY-C-C3-4}  扣分{SGXCTY-C-C3} |
| **（C4）特种设备（10分）**  （1）铭牌未按要求悬挂，发现一处扣1分。  （2）操作人员无证，发现一人扣2分。  （3）垂直升降设备、塔吊基础及附着装置不  稳定牢固，每处扣5分。  （4）轨道式起重机无有效限位及保险装置，  电缆拖地行走，发现一次扣2分。  （5）起重设备违章操作、停机，发现一次扣1分。  （6）特种设备未报验即投入使用，扣10分。  （7）使用过程中起重臂下严禁站人，发现一次扣1分。  （8）施工电梯未设置电梯笼门和围护门，扣1分。  （9）机械设备外漏传动部位未设置安全防护  罩和安全检修保护装置，扣1分。 | | | | 类别 扣分**（C4）**  （1）{SGXCTY-C-C4-1}  （2）{SGXCTY-C-C4-2}  （3）{SGXCTY-C-C4-3}  （4）{SGXCTY-C-C4-4}  （5）{SGXCTY-C-C4-5}  （6）{SGXCTY-C-C4-6}  （7）{SGXCTY-C-C4-7}  （8）{SGXCTY-C-C4-8}  （9）{SGXCTY-C-C4-9}  扣分{SGXCTY-C-C4} |
| 实得分 | {SGXCTY-TOTAL} | 应得分 | {SGXCTY-PASS} | （实得分/应得分）\* 100 = {SGXCTY-FINAL} |

考核评价单位：{UNIT} 评价人：{USER}

检查日期：{DATE}